                                                                                                                                                                                                                                              Образец
До Управителя
на „В и К Стенето” ЕООД гр. Троян 
ул. „ Христо Ботев” № 213   
гр.Троян



ОФЕРТА
	Наименование на обществената поръчка:
	„Доставка на  водомери  резбови с  Q3 1,6 m³/h; 2,5  m³/h; 4 m³/h; 6,3 m³/h; 10 m³/h; 16 m³/h сух тип за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане, водомери резбови магнитно индуктивни с DN 20-40 mm с вграден модул за дистанционно отчитане, водомери фланшови DN 50-125 mm за студена вода, обикновен и комбиниран тип, с възможност за дистанционно отчитане, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”



От ………………………………………………………………………………………………,
					(наименование на участника)
с ЕИК………………………………………… (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), със седалище и адрес на управление:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и  в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), телефон:…………………………………, факс:……………………………….…,
е-mail адрес:……………………………..……..,
Представлявано от ………………………………...................................……………………,
(имената на законния или упълномощен представител)
в качеството му на ……………………………………………………...…(управител, прокурист, пълномощник и пр.) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

От името на представлявания от мен участник, заявявам, че желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
I. ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
Представляваният от мен участник отговаря на критериите за подбор, посочени в обявата за събиране на оферти.
 Представляваният от мен участник се задължава да спазва всички условия на Възложителя,  които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
Съгласни сме при изпълнение на поръчката да спазваме клаузите заложени от Възложителя в проекта на договор, приложен към обявата за събиране на оферти.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на обществената поръчка в съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на Възложителя към предмета на поръчката. 
[bookmark: _GoBack]Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 07.08.2017 г. 		
Предлаганите от нас водомери имат следните характеристики:

1. Едноструйни водомери за студена вода с резбово присъединяване, сух тип

	№
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Ед. мярка
	Едноструйни водомери 
за питейна вода
Q3

	
	
	
	Q3=1,6 m3/h
	Q3=2,5 m3/h
	Q3=4 m3/h

	
	
	
	
	
	

	1
	Производител
	име
	 
	 
	 

	2
	Търговска марка
	име
	 
	 
	 

	3
	Модел
	име
	 
	 
	 

	4
	Клас на точност 
	клас
	 
	 
	 

	5
	Обхват на измервания разход на водата
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Постоянен разход (Q3)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.2.
	Минимален разход (Q1)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.3.
	Преходен разход  (Q2)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.4.
	Разход на претоварване  (Q4)
	m³/h
	 
	 
	 

	6
	Обхват на температурата на водата
	°C
	 
	 
	 

	7
	Mаксимално работно налягане на водата P
	bar
	 
	 
	 

	8
	Загуба на налягане при протичане ∆P
	bar
	 
	 
	 

	9
	 Броячен механизъм
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Предаване на движението към броячния механизъм
	пряко/
магнитно
	 
	 
	 

	9.2.
	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм
	m³
	 
	 
	 

	9.3.
	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч
	да/не
	 
	 
	 

	9.4.
	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане
	да/не
	 
	 
	 

	9.5.
	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.
	да/не
	 
	 
	 

	9.6.
	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп
	IP
	 
	 
	 

	9.7.
	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп
	да/не
	 
	 
	 

	9.8.
	Възможност за допълнително оборудване  без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите
	да/не
	 
	 
	 

	10
	Корпус
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Материал на корпуса
	име
	 
	 
	 

	10.2.
	Трайно обозначение на посоката на протичане
	да/не
	 
	 
	 

	10.3.
	Дължина на корпуса - L
	mm
	
	
	

	10.4.
	Размер на присъединителни резби на тялото на водомера
	цол
	
	
	



        2. Многоструйни водомери за студена вода с резбово присъединяване, сух тип

	№
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Ед. мярка
	Многоструйни водомери 
за питейна вода Q3

	
	
	
	Q3=6,3 m3/h
	Q3=10 m3/h
	Q3=16 m3/h

	
	
	
	
	
	

	1
	Производител
	име
	 
	 
	 

	2
	Търговска марка
	име
	 
	 
	 

	3
	Модел
	име
	 
	 
	 

	4
	Клас на точност 
	клас
	 
	 
	 

	5
	Обхват на измервания разход на водата
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Постоянен разход  (Q3)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.2.
	Минимален разход  (Q1)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.3.
	Преходен разход(Q2)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.4.
	Разход на претоварване  (Q4)
	m³/h
	 
	 
	 

	6
	Обхват на температурата на водата
	°C
	 
	 
	 

	7
	Максимално работно налягане на водата P
	bar
	 
	 
	 

	8
	Загуба на налягане при протичане ∆P
	bar
	 
	 
	 

	9
	  Броячен механизъм
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Предаване на движението към броячния механизъм
	пряко/
магнитно
	 
	 
	 

	9.2.
	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм
	m³
	 
	 
	 

	9.3.
	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч
	да/не
	 
	 
	 

	9.4.
	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане
	да/не
	 
	 
	 

	9.5.
	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.
	да/не
	 
	 
	 

	9.6.
	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп
	IP
	 
	 
	 

	9.7.
	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп
	да/не
	 
	 
	 

	9.8.
	Възможност за допълнително оборудване  без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите
	да/не
	 
	 
	 

	10
	Корпус
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Материал на корпуса
	име
	 
	 
	 

	10.2.
	Трайно обозначение на посоката на протичане
	да/не
	 
	 
	 

	10.3.
	Дължина на корпуса - L
	mm
	
	
	

	10.4.
	Размер на присъединителни резби на тялото на водомера
	цол
	
	
	



3. Магнитно индуктивни водомери за студена вода с разбово присъединяване

	№
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Ед. мярка
	
Магнитно индуктивни водомери DN

	
	
	
	20
	25
	
	40

	
	
	
	
	
	32
	

	1
	Производител
	име
	 
	 
	
	 

	2
	Търговска марка
	име
	 
	 
	
	 

	3
	Модел
	име
	 
	 
	
	 

	4
	Клас на точност 
	клас
	 
	 
	
	 

	5
	Обхват на измервания разход на водата
	 
	 
	 
	
	 

	5.1.
	Постоянен разход  (Q3)
	m³/h
	 
	 
	
	 

	5.2.
	Минимален разход  (Q1)
	m³/h
	 
	 
	
	 

	5.3.
	Преходен разход  (Q2)
	m³/h
	 
	 
	
	 

	5.4.
	Разход на претоварване  (Q4)
	m³/h
	 
	 
	
	 

	6
	Обхват на температурата на водата
	°C
	 
	 
	
	 

	7
	Максимално работно налягане на водата P
	bar
	 
	 
	
	 

	8
	Загуба на налягане при протичане ∆P
	bar
	 
	 
	
	 

	9
	 Броячен механизъм
	 
	 
	 
	
	 

	9.1.
	Предаване на движението към броячния механизъм
	пряко/
магнитно
	 
	 
	
	 

	9.2.
	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм
	m³
	 
	 
	
	 

	9.3.
	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч
	да/не
	 
	 
	
	 

	9.4.
	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане
	да/не
	 
	 
	
	 

	9.5.
	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.
	да/не
	 
	 
	
	 

	9.6.
	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп
	IP
	 
	 
	
	 

	9.7.
	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп
	да/не
	 
	 
	
	 

	9.8.
	Възможност за допълнително оборудване  без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите
	да/не
	 
	 
	
	 

	10
	Корпус
	 
	 
	 
	
	 

	10.1.
	Материал на корпуса
	име
	 
	 
	
	 

	10.2.
	Трайно обозначение на посоката на протичане
	да/не
	 
	 
	
	 

	10.3.
	Дължина на корпуса - L
	mm
	
	
	
	

	10.4.
	Размер на присъединителни резби на тялото на водомера
	цол
	
	
	
	




4. Волтманови водомери за студена вода с фланшово присъединяване, сух тип

	№
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Ед. мярка
	Волтманови водомери 
за питейна вода
DN

	
	
	
	50
	65
	80
	100
	
125

	1
	Производител
	име
	 
	
	 
	 
	

	2
	Търговска марка
	име
	 
	
	 
	 
	

	3
	Модел
	име
	 
	
	 
	 
	

	4
	Клас на точност 
	клас
	 
	
	 
	 
	

	5
	Обхват на измервания разход на водата
	 
	 
	
	 
	 
	

	5.1.
	Постоянен разход  (Q3)
	m³/h
	 
	
	 
	 
	

	5.2.
	Минимален разход  (Q1)
	m³/h
	 
	
	 
	 
	

	5.3.
	Преходен разход (Q2)
	m³/h
	 
	
	 
	 
	

	5.4.
	Разход на претоварване (Q4)
	m³/h
	 
	
	 
	 
	

	6
	Обхват на температурата на водата
	°C
	 
	
	 
	 
	

	7
	Mаксимално работно налягане на водата P
	bar
	 
	
	 
	 
	

	8
	Загуба на налягане при протичане ∆P
	bar
	 
	
	 
	 
	

	9
	  Броячен механизъм
	 
	 
	
	 
	 
	

	9.1.
	Предаване на движението към броячния механизъм
	пряко/
магнитно
	 
	
	 
	 
	

	9.2.
	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм
	m³
	 
	
	 
	 
	

	9.3.
	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч
	да/не
	 
	
	 
	 
	

	9.4.
	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане
	да/не
	 
	
	 
	 
	

	9.5.
	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.
	да/не
	 
	
	 
	 
	

	9.6.
	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп
	IP
	 
	
	 
	 
	

	9.7.
	Възможност за тривиално насочване на броячния механизъм в най-удобна за отчитане посока, без да се нарушава защитата му от влага и достъп
	да/не
	 
	
	 
	 
	

	9.8.
	Възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера
	да/не
	
	
	
	
	

	10
	Възможност за допълнително оборудване  без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите
	да/не
	 
	
	 
	 
	

	10.1.
	Корпус
	 
	 
	
	 
	 
	

	10.2.
	Материал на корпуса
	име
	 
	
	 
	 
	

	10.3.
	Трайно обозначение на посоката на протичане
	да/не
	 
	
	 
	 
	

	10.4.
	Трайно обозначение на диаметъра (DN)
	да/не
	
	
	
	
	

	10.5.
	Присъединителните му фланци да са съгласно БДС
	размер
	
	
	
	
	



   5. Комбинирани водомери за студена вода с фланшово присъединяване, сух тип

	№
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Ед. мярка
	Комбинирани водомери 
за питейна вода
DN

	
	
	
	50
	80
	100

	1
	Производител
	име
	 
	 
	 

	2
	Търговска марка
	име
	 
	 
	 

	3
	Модел
	име
	 
	 
	 

	4
	Клас на точност 
	клас
	 
	 
	 

	5
	Обхват на измервания разход на водата
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Постоянен разход  (Q3)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.1.1.
	Голям водомер (Q3,1)
	m³/h
	
	
	

	5.1.2.
	Малък водомер (Q3,2)
	m³/h
	
	
	

	5.2.
	Минимален разход (Q1)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.3.
	Преходен разход (Q2)
	m³/h
	 
	 
	 

	5.4.
	Разход на претоварване  (Q4)
	m³/h
	 
	 
	 

	6
	Обхват на температурата на водата
	°C
	 
	 
	 

	7
	Mаксимално работно налягане на водата P
	bar
	 
	 
	 

	8
	Загуба на налягане при протичане ∆P
	bar
	 
	 
	 

	9
	  Броячен механизъм
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Предаване на движението към броячния механизъм
	
	 
	 
	 

	9.2.
	Голям водомер
	пряко/
магнитно
	
	
	

	9.3.
	Малък водомер
	пряко/
магнитно
	
	
	

	9.4.
	Максимален обхват на цифровия броячен механизъм
	m³
	 
	 
	 

	9.5.
	Импулсен изход-индуктивна сканираща система без магнитен брояч
	да/не
	 
	 
	 

	9.6.
	Въртящ се индикатор за регистриране на протичане
	да/не
	 
	 
	 

	9.7.
	Трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.
	да/не
	 
	 
	 

	9.8.
	Надеждна защита на механизма от външна влага (възможност за нормална работа под вода) и неконтролиран достъп
	IP
	 
	 
	 

	9.9.
	Възможност за подмяна на броячния механизъм и въртящите се части без демонтаж на водомера
	да/не
	
	
	

	9.10.
	Възможност за допълнително оборудване  без демонтаж на водомера за дистанционно отчитане и предаване на отчетите
	да/не
	 
	 
	 

	10
	Корпус
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Материал на корпуса
	име
	 
	 
	 

	10.2.
	Трайно обозначение на посоката на протичане
	да/не
	 
	 
	 

	10.3.
	Трайно обозначение на диаметъра (DN)
	да/не
	
	
	

	10.4.
	Присъединителните му фланци да са съгласно БДС
	размер
	
	
	











	За доказване на заявените характеристики и съответствието на водомерите с техническата спецификация, прилагаме документите, визирани от т.6.2. от Техническата спецификация.
Няма да използваме подизпълнители/ще използваме следните подизпълнители:……………………………………. (Невярното се зачертава. В случай, че участникът ще използва подизпълнители, следва да ги посочи, както и да опише каква част от дейностите ще се изпълняват от тях. Подизпълнителите следва да отговарят на критериите за подбор на участниците).
            Водомерите, които предлагаме са с гаранционен срок ………….……./цифром и словом/ години от датата на доставка.
Други обстоятелства, които участникът счита за важни при изпълнение на поръчката, ако има такива:.........................................................................................................



ІІІ. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Представяме Ви нашето ценово предложение,  както следва:
	№
	Вид водомер
	Цена в лева за брой

	1
	Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 1.0 m3/h
	

	2
	Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 1.5 m3/h
	

	3
	Едноструйни водомери за студена питейна вода Qn 2.5 m3/h
	

	4
	Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 3,5 m3/h
	

	5
	Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 6 m3/h
	

	6
	Многоструйни водомери за студена питейна вода Qn 10 m3/h
	

	7
	Волтманови водомери за студена питейна вода DN 50
	

	8
	Волтманови водомери за студена питейна вода DN 65
	

	9
	Волтманови водомери за студена питейна вода DN 80
	

	10
	Волтманови водомери за студена питейна вода DN 100
	

	11
	Волтманови водомери за студена питейна вода DN 125
	

	12
	Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 50
	

	13
	Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 80
	

	14
	Комбинирани водомери за студена питейна вода DN 100
	

	15
	Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 20
	

	16
	Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 25
	

	17
	Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 32
	

	18
	Магнитно индуктивни водомери за студена питейна вода DN 40
	

	19
	ОБЩО
	



Нашето ценово предложение е…………………………………………… (цифром и словом) лева.
 (Предложението следва да бъде с точност до втория знак след десетичната запетая и да отговаря на стойността на ред 19) .
Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора оферираната в Нашето ценово предложение цена да не се променя. 
 	    IV. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

     Срокът на валидност на  офертата е  60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.  Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП (Приложение № 1).
2. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2).
3. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 3). (ако е приложимо).
4. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП (Приложение № 1) – за подизпълнител/и (ако е приложимо).
5. Декларация по чл.97, ал.5 ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 ЗОП (Приложение № 2) – за подизпълнител/и (ако е приложимо).
6. Документи за доказване на заявените характеристики на всички типове водомери, съгласно т.6.2 от Техническата спецификация…………………………………………….



	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис (и печат)
(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)
	__________________________
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